
					σοσταχιμ λυϊξεγοχ α. ΰ.
					       SP-COMPUTER CLUB
					     σ.-πετεςβυςη, 1992






	 δοπομξιτεμψξωε χοϊνοφξοστι BIOS V2.0 ι χωϋε,
		   ξε σταξδαςτξωε δμρ CP/M.


    χ  Advanced  BIOS  V1.4  ι  χωϋε ςεαμιϊοχαξω δοπομξιτεμψξωε
χοϊνοφξοστι, υμυώϋαΰύιε  πομψϊοχατεμψσλιε  θαςαλτεςιστιλι  χσεκ
σιστενω.  λ ξιν οτξοσρτσρ:

	1) χοϊνοφξοστψ ποδλμΰώιτψ δοπομξιτεμψξωκ δισλοχωκ
           δςακχες;
	2) χοϊνοφξοστψ ιϊνεξρτψ χςενρ ποϊιγιοξιςοχαξιρ ηομοχλι
	   δμρ λαφδοηο δισλοχοδα;
	3) χοϊνοφξοστψ ςαβοτω σ δισλανι, οτζοςνατιςοχαξξωνι ξα
	   40-δος. δισλοχοδε, ξα 80-δος. δισλοχοδε;
	4) αχτονατιώεσλαρ ϊαηςυϊλα δςακχεςα πομψϊοχατεμρ χ
	   ςεϊιδεξτξυρ οβμαστψ.

    
	       δοπομξιτεμψξωκ δισλοχωκ δςακχες.
               ================================

    χ  Advanced BIOS V1.4 ι χωϋε ινεετσρ χοϊνοφξοστψ χστςοιτψ χ
σιστενυ σχοκ δισλοχωκ δςακχες λαλ ξα όταπε, λοηδα  σιστενα  υφε
ϊαηςυφεξα  χ  πανρτψ,  ταλ  ι  ιξσταμμιςοχαχ  ξα δισλ σιστενυ σ
νοδιζιγιςοχαξων BIOS'ον.

    δμρ  ςαβοτω  σ  ξοχων  δςακχεςον  χ BIOS οσταχμεξω χελτοςα,
υπςαχμεξιε ξα λοτοςωε πεςεδαετσρ  πςι  οβςαύεξιι  λ  δισλυ  E:.
ξοχωκ δισλοχωκ δςακχες δομφεξ ςαϊνεύατσρ πο αδςεσαν 0090H-028FH
(ϊδεσψ  ι  δαμεε  αδςεσα  οτξοσιτεμψξωε)  χξυτςι  BIOS ι δομφεξ
σοδεςφατψ  ποδπςοηςαννω  αξαμοηιώξωε  SELDSK,  READ  ι   WRITE.
αδςεσα  ότιθ  ποδπςοηςανν  δμρ πομυώεξιρ υπςαχμεξιρ δομφξω βωτψ
ποδσταχμεξω χ χελτοςα:

	- αδςεσ 0084H - δμρ SELDSK;
	- αδςεσ 0087H - δμρ READ;
	- αδςεσ 008AH - δμρ WRITE.

    ότι ποδπςοηςαννω δομφξω βςατψ ιξζοςναγιΰ ο ξονεςε δοςοφλι ι
σελτοςα  ιϊ  ρώεελ  πο  αδςεσαν  008CH  δμρ δοςοφλι ι 008DH δμρ
σελτοςα.  αδςεσ βυζεςα οβνεξα νοφξο πομυώιτψ ιϊ ρώεελ πο αδςεσυ
008EH ι 008FH.


		    χςενρ ποϊιγιοξιςοχαξιρ.
                    =======================

    δμρ λαφδοηο δισλα νοφξο ϊαδατψ σχοε χςενρ ποϊιγιοξιςοχαξιρ.
δμρ  ότοηο ξεοβθοδινο ιϊνεξιτψ ϊξαώεξιε πεςενεξξωθ χξυτςι BIOS.
αδςεσα ότιθ πεςενεξξωθ δμρ λαφδοηο ιϊ δισλοχ:

	- δισλ A: - αδςεσ 0055H;
	- δισλ B: - αδςεσ 006DH.


            ϊξαώεξιε           χςενρ ποϊιγιοξιςοχαξιρ

		0			6 MS
		1			12 MS
		2			20 MS
		3			30 MS



		   όνυμργιρ 40-δος. ζοςνατα.
                   =========================

    BIOS   σοδεςφιτ   σςεδστχα  δμρ  οπςεδεμεξιρ  ξεοβθοδινοστι
ιννιταγιι ςαβοτω σ δισλον, οτζοςνατιςοχαξξον ξα 40-δος.  δισλο-
χοδε.  πςιώεν δμρ πομψϊοχατεμρ ποςρδολ ςαβοτω χ ςεφινε όνυμργιι
ξιώεν ξε οτμιώαετσρ οτ οβωώξοηο ςεφινα ςαβοτω.  δμρ πςαχιμψξοηο
οπςεδεμεξιρ ξεοβθοδινοστι όνυμργιι ξαδο πςαχιμψξο υσταξοχιτψ  χ
BIOS λομιώεστχο δοςοφελ δμρ λαφδοηο δισλοχοδα.

	        αδςεσ            δισλ

		0053H		δισλ A:
		006BH		δισλ B:



		ϊαηςυϊλα ςεϊιδεξτξοηο δςακχεςα.
                ===============================

    ότα  χοϊνοφξοστψ ϊαλμΰώαετσρ χ τον, ώτο πο θομοδξονυ σταςτυ
BIOS πςοχεςρετ εστψ μι ξα ςεϊεςχξωθ δοςοφλαθ δςακχες.  εσμι  οξ
εστψ,  το  οξ ϊαηςυφαετσρ πο αδςεσυ 0F000H (αδςεσ αβσομΰτξωκ) χ
οπεςατιχξοκ πανρτι ι ενυ πεςεδαετσρ υπςαχμεξιε  λοναξδοκ  CALL.
δςακχες  ςαϊνεύεξ ξα χτοςοκ δοςοφλε δισλα χ σελτοςαθ σ 1 πο 8 σ
τοώλι ϊςεξιρ BDOS CP/M ιμι ξα πες- χοκ δοςοφλε χ  σελτοςε  1  σ
τοώλι  ϊςεξιρ  BIOS.   χ  σελτοςε  1 (σ τοώλι ϊςεξιρ BDOS CP/M)
ςαϊνεύεξα λοδοχαρ ποσμεδοχατεμψξοστψ, πο λοτοςοκ  BIOS  υϊξαετ,
ώτο  ξα  δισλε εστψ δςακχες.  χοτ ότα ποσμεδοχατεμψξοστψ: 0AAH,
55H, 0AAH.  σαν δςακχες ςαϊνεύαετσρ χ σελτοςαθ σο 2 πο 8.   εηο
δμιξα ςαχξα σενι σελτοςαν.
