      Почему у "чайников" не работают курсорные клавиши в LZX и др.
      -------------------------------------------------------------
Некоторые ленивые любители (особенно те, кто не имеет Z80)  написали  мне
письма с жалобой, что имеют проблемы с некоторыми программами, напр: LZX.
Чтобы распаковать архив,  достаточно  подвести указатель на нужный файл с
расширением PK3 и нажать клавишу D. Если у Вас один дисковод, то лучше не
рискуйте  "грохнуть"  полученный оригинал, т.е не распаковывайте архив на
эту же дискету (даже если на этой дискете есть свободное место), а скопи-
уйте архив на другую дискету. Хорошо если есть внешний или внутренний эл.
диск (например на 120 Кб при наличии ОЗУ в 256К - кстати помните, что при
применении драйверов на 480 точек нельзя использовать для эл.диска ОЗУ из
0-банки - так как экран драйвера используют с 0, и в цветном режиме допо-
лнительно задействуют и облать 4000-7FFF в 0-банке ОЗУ).  При наличии эл.
диска (даже очень маленького на 60К) можно распаковывать в него по одному
файлу, выходить из архиватора и копировать на другую дискету. У многих из
жертв творчества В.Сугоняко, тех кто имеет клавиатуру МС7007 подключенную
по его неправильной схеме (РАДИО 2.91), т.е использует непеределанный под
правильную схему МОНИТОР-2 В.Сугоняко,  возникают  проблемы,  связанные с
тем, что ни в играх, ни в драйверах CP/M, не работают  курсорные клавиши.
Из-за собственной лени, - поменять 20 проводов местами, -  эти несчастные
мучаются  с несовместимостью. С играми вообще - нет вариантов.  Более 125
игр (в том числе 80 игр от СИНКЛЕРА) не работают и никогда не будут рабо-
тать на неправильной схеме (переделать игры стоит столько же усилий,  как
сделать 2 новые игры). Стандарт клавиатуры ОРИОНА - это клавиатура  РК-86
или любая клавиатура аппаратно совместимая с этим! Автор ОРИОНА-128 В.Су-
гоняко перепутал порты A и B (см.статью РАДИО 2.91 -  там  написано,  что
режимы портов - те же, то есть было задумано правильно,  но очевидно Вла-
дислав Сугоняко посмотрел на распайку ROM-диска, т.е вышла путаница с ROM-
диском, где чтение действительно идет по порту А). Ошибаться может  любой,
- не ошибается только тот, кто ничего не делает. И никто не вправе  упрек-
нуть В.Сугоняко за это - никто не сделал для любителей домашнего  програм-
ирования и радиолюбителей больше. Но "ложная гордость" не позволила  В.Су-
гоняко признать эту глупую ошибку в 1991 году (хотя мы и достаточно актив-
но пытались убедить его опубликовать в ж.РАДИО поправку - крошечную статью
с 10 байтами ко